{

“version”: 1,

“author”: “Uri Shaked”,

“editor”: ”wokwi”,

“parts”: [

{ “type”: “wowki-esp32-devkit-v1”,”id”:”esp”,”top”:1.29,”left”:-1.29,”attrs”:{} },

{

“type”: “wokwi-led”,

“id”: “led1”,

“top”: -43.97,

“left”: 296.62,

“attrs”: {“color”:”limegreen”}

},

{

“type”: “wokwi-led”,

“id”: “led2”,

“top”: 15.48,

“left”: 296.36,

“attrs”: {“color”:”yellow”}

},

{

“type”: “wokwi-led”,

“id”: “led3”,

“top”: 140.83,

“left”: 302.1,

“attrs”: {“color”:”blue”}

},

{

“type”: “wokwi-led”,

“id”: “led4”,

“top”: 79.19,

“left”: 300.24,

“attrs”: {“color”:”red”}

},

{

“type”: “wokwi-resistor”,

“id”: “lr1”,

“top”: -3.9,

“left”: 224.81,

“attrs”: {“value”:”100”}

},

{

“type”: “wokwi-resistor”,

“id”: “r2”,

“top”: 55.55,

“left”: 221.42,

“attrs”: {“value”:”100”}

},

{

“type”: “wokwi-resistor”,

“id”: “r3”,

“top”: -179.36,

“left”: 221.1,

“attrs”: {“value”:”100”}

},

{

“type”: “wokwi-resistor”,

“id”: “r4”,

“top”: 119.28,

“left”: 220.77,

“attrs”: {“value”:”100”}

},

{

“type”: “wokwi-lcd1602”,

“id”: “lcd1”,

“top”: 248.08,

“left”: 161.61,

“attrs”: {“pins”:”i2c”}

},

{

“type”: “wokwi-hc-sr04”,

“id”: “ultrasonic”,

“top”: 13.99,

“left”: -295.33,

“attrs”: {“distance”:”170”}

},

{

“type”: “wokwi-pir-motion-sensor”,

“id”: “lpir1”,

“top”: -147.86,

“left”: -88.23,

“attrs”: {}

},

],

“connections “:[

[“esp:TX0”,”$serialMonitor:RX”,””,[] ],

[“esp:RX0”,”$serialMonitor:TX”,””,[] ],

[“led1:A”, “r1:2”, “green”, [“v0”]],

[“led2:A”, “r2:2”, “yellow”, [“v0”]],

[“led4:A”, “r4:2”, “red”, [“v0”]],

[“led3:A”, “r3:2”, “blue”, [“v0”]],

[“led1:C”, “esp:GND. 1”, “black”,[“v-2.56”,”h-170.98”,”v116.48”]],

[“led2:C”, “esp:GND. 1”, “black”,[“v-2.24”,”h-173.72”,”v91.96”]],

[“led4:C”, “esp:GND. 1”, “black”,[“v-3.11,”h-174.6”,”v2.59”]],

[“led3:C”, “esp:GND. 1”, “black”,[“v-1.92”,”h-177.99”,”v-32.18”]],

[“r1:1”,”esp:D23”, “green”,[“v2.63”, “h-71.91”, “v19.92”]],

[“r3:1”,”esp:D15”, “blue”,[“v0.22”, “h-89.65”, “v53.64”]],

[“lcd1:GND”, “esp:GND.1”,”black”,[“h-26.5”,”v-129.82”]],

[“pir1:VCC”, “esp:3V3”, “red”, [“V268.96”,”h172.77”,”v-55.17”]],

[“pir1:GND”,”esp:GND.2”,”black”,[“v0”]],

[“pir1:OUT”,”esp:D34”,”green”,[“v0”]],

[“ultrasonic1:GND”,”esp:GND.2”,”black”,[“v0”]],

[“ultrasonic1:ECHO”,”esp:D12”,”yellow”,[“v0”]],

[“ultrasonic1:TRIG”,”esp:D13”,”green”,[“v0”]],

[“ultrasonic1:VCC”,”esp:VIN”,”red”,[“v0”]],

[“r4:1”,”esp:D2”, “red”,[“v0”]],

[“r2:1”,”esp:D4”, “yellow”,[“v0”]],

[“lcd:SDA”,”esp:D21”,”cyan”,[“h-27.12”,”v-252.33”,”h-16.71”,”v17.15]],

[“lcd:SCL”,”esp:D22”,”white”,[“h-36.27”,”v-3.67”]],

[“lcd:VCC”,”esp:VIN”,”red”,[“h-187.87”,”v-129.69”]],

]

}